**Итоговый тест в 9 классе коррекционной школы**

.

Итоговая оценка по профессионально-трудовому обучению выводится по результатам зачёта с учётом годовой оценки по данному предмету.

Тестовые задания для зачёта 9-х классов по швейному делу.

***Материаловедение.***

1. **Долевая нить при растяжении:**

             а) изменяет свою длину;

             б) не изменяет своей длины.                 Ответ: б.

**2. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется:**

             а) прядением;

             б) ткачеством;

             в) отделкой.                                               Ответ: б

**3. К гигиеническим свойствам тканей относятся**:

             а) прочность;

             б) непромокаемость;

             в) воздухопроницаемость;

             г) пылеёмкость.                                           Ответ: б; в; г.

**4. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам:**

а) искусственным;

б) синтетическим;

в) натуральным.                                           Ответ: в

**5. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:**

а) окрашенная;

б) однотонная;

в) гладкокрашеная;

г) отбелённая;

д) цветная.                                                    Ответ: б; в.

**6. Нити основы перекрывают две нити утка в ткацком переплетении:**

а) полотняном;

б) сатиновом;

в) саржевом.                                                  Ответ: в

**7. Текстильные волокна делятся на натуральные и:**

           а) растительные;

           б) минеральные;

           в) химические;

г) синтетические.                                            Ответ: в

***Машиноведение.***

**8. В машинной игле ушко находится**:

            а) в середине иглы;

            б) рядом с остриём;

            в) там же, где у швейной иглы.                       Ответ: б

**9. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:**

а) длины стежка;

б) ширины стежка;

в) натяжения верхней нити.                             Ответ: а; в.

     **10. Обрыв верхней нити может произойти по причине:**

а) неправильного положения прижимной лапки;

б) слишком большое натяжение верхней нити;

в) неправильной заправке верхней нити;

г) неправильная установка иглы;

д) тупая игла.                                            Ответ: б; в; д.

**11. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть повёрнут:**

а) влево;

б) Вправо;

в) в сторону челнока;

г) к рукаву.                                                 Ответ: б; г.

**12. Поломка швейной иглы может произойти, если:**

а) игла имеет ржавый налёт;

б) игла погнута;

в) игла вставлена в иглодержатель до упора;

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.

                                                                       Ответ: б; г; д.

**13. Длинный желобок машинной иглы служит:**

а) для заправки верхней нити;

б) для предохранения нити от перетирания;

в) для образования петли.                          Ответ: б

***Машинные швы.***

**14. К соединительным швам относятся:**

а) стачной;

б) настрочной;

в) накладной;

г) шов вподгибку.                        Ответ: а; б; в.

**15. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы:**

а) стачной;

б) накладной;

в) шов вподгибку с закрытым срезом;

г) шов вподгибку с открытым срезом.          Ответ: в; г.

**16. После выполнения машинной строчки концы ниток:**

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;

б) выводят на лицевую сторону и обрезают;

в) выполняют закрепку.                         Ответ: а; в.

**17. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы:**

а) стачной;

б) шов вподгибку;

в) двойной;

г) накладной.                                              Ответ:  а; в.

***Раскрой.***

**18. Стрелка     на листе выкроек означает:**

а) направление долевой нити;

б) направление поперечной нити.              Ответ: а.

**19. Раскрой – это :**

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;

б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания

    из куска ткани;

в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания     из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы                                                         Ответ: в.

**20. При раскрое ткани используются ножницы:**

а) маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

г) портновскими.                                    Ответ: г

**21. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:**

а) резца;

б) косых стежков;

в) копировальных стежков;

г) украшающих стежков.                           Ответ: а; в

***Конструирование и моделирование.***

**22. К швейным изделиям плечевой группы относятся:**

а) юбка – брюки;

б) сарафан;

в) платье;

г) жилет.

                                                     Ответ: б: в; г.

**23. Моделирование – это:**

а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки;

б) построение чертежа деталей швейных изделий;

в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.    Ответ: а.

**24. Юбки по конструкции  бывают:**

а) прямые;

б) клиньевые;

в) диагональные;

г) конические;

         д) расширенные.

                                         Ответ: а; б; г

  **25. Мерку ПОб снимают:**

а) для определения длины пояса;

б) для определения длины изделия;

в) для определения ширины изделия.         Ответ: в

2**6. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины:**

а) Ди;

б) Пот;

в) Ог;

г ПОш.                                                              Ответ: а, в

***Технология изготовления швейного изделия.***

**27. Смётывание – это:**

а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками;

б) соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по    намеченным линиям стежками временного назначения;

в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного назначения.                      Ответ: б.

**28. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят:**

а) для правильной посадки изделия на фигуре человека;

б) для вшивания «молнии»;

в) для обработки нижнего среза,              Ответ: а.

**29. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:**

а) шерстяная;

б) льняная;

в) хлопчатобумажная;

г) синтетическая,                                       Ответ: б; в; г

**30. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается:**

а) на левом боку;

б) на правом боку;

**Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе.**

Ставится отметка:

«3» - за 60% правильно выполненных заданий,

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий,

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий