|  |
| --- |
| **Схема анализа** |
| ***практической самостоятельной работы*** |
|  **по профилю «швейное дело» 5 класс 1 четверть 20\_\_\_\_-20\_\_\_\_ г** |
|  |
| **Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.** | Иванова | Сидорова | Петрова |  |  |  |
| ***Проверяемые элементы выполнения шва вподгибку:***соблюдено расположение лицевой и изнаночной стороны.  |  |  |  |  |  |  |
| строчка временного назначения выполнена верно |  |  |  |  |  |  |
| нитки строчки временного назначения удалены |  |  |  |  |  |  |
| **Качество выполненной работы:**ширина первого подгиба ровная по всей длине –5-7мм |  |  |  |  |  |  |
| ширина второго подгиба ровная по всей длине – 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| вторая строчка временного назначения выполнена верно |  |  |  |  |  |  |
| машинная строчка выполнена на 1-2 мм от края подгиба |  |  |  |  |  |  |
| начало и конец строчки прочно закреплены, закрепка-10мм |  |  |  |  |  |  |
| ВТО выполнена, шов приутюжен |  |  |  |  |  |  |
| правила техники безопасности при работе  |  |  |  |  |  |  |
| наличие фартука, косынки, сменной обуви. |  |  |  |  |  |  |
| ***Проверяемые элементы пришивания пуговицы:*** выполнение узелка |  |  |  |  |  |  |
| выполнить пришивание пуговицы |  |  |  |  |  |  |
| использование инструмента |  |  |  |  |  |  |
| планирование своей деятельности |  |  |  |  |  |  |
| правила техники безопасности при работе с инструментом |  |  |  |  |  |  |
| **Качество выполненной работы**:узелок закреплен незаметно |  |  |  |  |  |  |
| нить проходит в отверстия симметрично |  |  |  |  |  |  |
| пуговица пришита прочно |  |  |  |  |  |  |
| нитки прочно закреплены в конце работы |  |  |  |  |  |  |
| ***Количество набранных баллов*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Оценка*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  баллыоценка | **20** | **19** | **18** | **17** | **16** | **15** | **14** | **13** | **12** |
|  | **на 4 и 5 – 50 %** |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Учитель Несяева Е.Н.*** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инструкция по проверке контрольной работы

В схеме анализа фиксируются знаком «1» все правильно выполненные действия каждого ученика, знаком «0» неправильно выполненные действия каждого учащегося.

Сумма баллов по строке говорит о количестве набранных баллов каждым учащимся.

Количество набранных баллов каждым учеником является критерием его оценки в соответствии со шкалой.

(Учитель имеет право ввести другую шкалу оценивания с учетом педагогических ситуаций)